# 

# PARECER TÉCNICO SEAPDR/DINFRA

Considerando que houve a demanda de ajuste e maiores especificações nos itens que descrevem as características dos serviços que visam a execução do Avançar na Agropecuária e no Desenvolvimento Rural- Modalidade Cisternas, segue texto atualizado:

1- (Escavação):

Solicitar orçamento de escavação com **retroescavadeira** de uma vala de 60m³ para instalação de cisterna de geomembrana de 60.000 litros, observando nivelamento e limpeza de fundo e laterais, ou orçamentação de 4,3 horas de retroescavadeira, por beneficiário, com o objetivo de escavação de vala para cisterna devendo a vala ficar pronta para montagem da cisterna.

2- (Instalação da cisterna):

Solicitar orçamento para instalação de cisterna com capacidade para 60.000 litros, com Geomembrana de PEAD 0,8 mm na parte inferior e na cobertura, com estrutura de cobertura em aço galvanizado de 38,00 mm x 1,25 mm, utilizando parafusos d aço inox, com porta de acesso, ladrão, entrada e saída de água, com itens para que a água possa ser utilizada, como bomba submersa de 0,5 CV, cabos elétricos, disjuntor , tubos e pré-filtros.

Esteio, 19 de agosto de 2022

Ubirajara Simon da Silva

ID 4234618/01

Diretor do DINFRA